TURBODIESEL DV6TED4 FAP NEBO TURBODIESEL DV6TED4 BEZ FAP
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A : Verze bez ponorných termočlánků a bez přídavného topení.
B : Verze s ponornými termočlánky.

C : Verze s přídavným topením.

(1) Odvzdušňovací šroub.

(2) Výměník tepla recirkulace výfukových plynů (EGR) (verze EURO 4).

(3) Ponorné termočlánky (elektrické) (podle vybavení).

(4) Přídavné topení (podle vybavení).

S klimatizací nebo bez klimatizace.

